200 400 600 800 1000 1200 1400 0

0.005

0.01

0.015

0.02

UNC main link, incoming

packet size (byte) density n = 1000000 Packets

packet size (byte) log10(h)

200 400 600 800 1000 1200 1400

1

1.5

2

2.5

3