60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 0

1

2

3

4

5

6 x 10^{-3} n = 85375, Peak IP flow starts, after 0.2

time (sec) intensity

SiZer analysis of Poisson Intensity

time (sec) log10(h)

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 0

0.5

1

1.5

2